**一、动态血压记录仪配置要求**

1. 动态血压记录仪 1只
2. 血压袖带（S/M/L） 各1个
3. 挂包 1个
4. 血压分析软件 1套
5. 传输线 1根
6. 软件光盘 1张
7. 软尺 1个

**二、主要技术参数**

1. 测量范围：收缩压40-290mmHg
2. 舒张压25-200mmHg
3. 心率：40-240bpm
4. 充气压力：0-300mmHg

5、自由编辑检测时段，有日夜按键，特殊实践按键，准确记录日夜界限突发事件

6、每次加压仅比上次测出的数值加压10-15 mmHg，最大的保证病人配带的舒适性，

7、两种测量血压模式：自动逻辑反馈加压技术和固定加压技术

8、有升压测量和记忆测量技术保证了MOBIL血压技术走在世界的前列，保证血压每次测量可以得到最真实的数据。

9、动态血压加压时声音小于30分贝，

10、患者不适时时按任一键都可立即停止测量并放气

11、测量精度：心率在±2%或±3bpm范围内，

12、为了使用户有最便携的使用方式，有四种接口传输方式：串口、红外 、蓝牙、 USB

13、具有自动时钟功能

14、血压主机可测量内部纽扣电池、碱性电池的详细电压值

16、进口品牌请提供报关单

**三、售后服务：**

1、免费提供操作和维修培训

2、保修期贰年以上。提供详细的售后服务承诺书，详细列明保修范围及期限（包括主机及附件），维修质量保证体系及有关证明文件。

**备注： 1、**对于设计原理不同的产品，只要能满足使用要求，经专家认可皆算符合上述技术规格要求。

**2、**请补充说明未提及参数及功能和其优势项目,以作为选择的参考。